WI.271.28.2019.KOI -1 Grójec, dnia 25.11.2019 r.

**WYJAŚNIENIA**

**TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Zamawiający działając w oparciu o art. 38 ust 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2019, poz. 1843) udziela wyjaśnień na pytania Wykonawców dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu pn: ***„Przebudowa drogi gminnej 161570W w Woli Worowskiej oraz przebudowa drogi gminnej 161572W w Woli Worowskiej i Zalesiu*”*.***

**Pytanie nr 1:**

Czy warstwę mrozoochronną z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0 należy dowieźć z wytwórni, czy można wykonać na miejscu?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga aby warstwę mrozoochronną Wykonawca dowiózł z wytwórni, nie dopuszcza możliwości wytworzenia jej na miejscu.

**Pytanie nr 2:**

Prosimy o sprecyzowanie, które pozycje występujące w przedmiarze robót stanowią roboty przygotowawcze, które należy wykonać w 2019 r.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga aby Wykonawca rozpoczął realizację przedmiotu zamówienia w 2019 r. od robót przygotowawczych. Zamawiający nie precyzuje Wykonawcom, które konkretnie roboty przygotowawcze należy wykonać.

**Pytanie nr 3:**

Wnosimy o zmianę wymagań dotyczących posiadanej wiedzy i doświadczenia w zakresie konieczności wykazania się przez Wykonawcę co najmniej dwoma referencjami dotyczącymi „budowy drogi”. Prosimy o rozszerzenie zapisu o „budowę / przebudowę lub remont drogi”. Zgodnie z art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych „Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane od wykonawców środki dowodowe w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, w szczególności wyrażając je jako minimalne poziomy zdolności”. Prowadzone postępowanie dotyczy przebudowy dróg gminnych i Zamawiający powinien oczekiwać doświadczenia w tym zakresie.

**Odpowiedź:**

Zamawiający zmienia wymagania określone w Rozdziale V SIWZ „Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków”, w ten sposób, że pkt 2 ppkt 3) lit a) Rozdziału V SIWZ otrzymuje brzmienie:

„a) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej 2 roboty, polegające na budowie lub przebudowie drogi o nawierzchni asfaltowej o wartości co najmniej 1 500 000,00 zł- osobno każda z robót.”

**Pytanie nr 4:**

Prosimy o wyjaśnienie z jakiego materiału należy uwzględnić wykonanie poboczy? Zgodnie z przedmiarem robót jest to destrukt, natomiast na załączonym przekroju widnieje pobocze z kruszywa?

**Odpowiedź:**

Pobocza należy wykonać z destruktu o gr. 10 cm zgodnie z przedmiarem robót.

**Pytanie nr 5:**

Jeżeli pobocze należy wykonać z destruktu to czy jest to destrukt z rozbiórki, który należy do Inwestora i który należy odwieźć w miejsce wskazane przez Zamawiającego czy Wykonawca powinien dysponować własnym materiałem w celu wykonania poboczy?

**Odpowiedź:**

Pobocze z destruktu należy wykonać z materiału należącego do Wykonawcy. Destrukt z rozbiórki należy do Zamawiającego. Destrukt z rozbiórki należy przetransportować w miejsce wskazane przez Zamawiającego.

**Pytanie nr 6:**

Zgodnie z załączoną Stałą Organizacją Ruchu należy wykonać oznakowanie poziome w postaci przejścia dla pieszych. Powyższa pozycja nie występuje w przedmiarach robót. Czy Wykonawca powinien uwzględnić konieczność wykonania oznakowania poziomego w w/w zakresie w cenie oferty?

**Odpowiedź:**

Oznakowanie poziome pokazane na projekcie Stałej Organizacji Ruchu jest istniejące. Należy go odtworzyć po wykonaniu robót w sytuacji gdy zostanie zniszczona z winy Wykonawcy.

**Pytanie nr 7:**

Zgodnie z załączoną inwentaryzacją zieleni będzie występowała konieczność usunięcia drzew. Czy Wykonawca powinien uwzględnić konieczność wycinki drzew w cenie oferty? Jeśli tak, to czy Zamawiający posiada decyzję na wycinkę drzew?

**Odpowiedź:**

Wykonawca powinien uwzględnić konieczność wycinki drzew w cenie oferty. Zamawiający będzie posiadał decyzje na wycinkę drzew.